## DPX Tags

Tags extracted from DPX (Digital Picture Exchange) images.

> Index1 | Tag Name | Writable | Values / Notes
> --- | --- | --- | ---
> 0 | ByteOrder | no | 'SDPX' = Big-endian 'XPDS' = Little-endian
> 8 | HeaderVersion | no |
> 16 | DPXFileSize | no |
> 20 | DittoKey | no | 0 = Same 1 = New
> 36 | ImageFileName | no |
> 136 | CreateDate | no |
> 160 | Creator | no |
> 260 | Project | no |
> 460 | Copyright | no |
> 660 | EncryptionKey | no |
> 768 | Orientation | no |
> 0 = Horizontal (normal) 1 = Mirror vertical 2 = Mirror horizontal 3 = Rotate 180 4 = Mirror horizontal and rotate 270 CW 5 = Rotate 90 CW 6 = Rotate 270 CW 7 = Mirror horizontal and rotate 90 CW
> 770 | ImageElements | no |
> 772 | ImageWidth | no |
> 776 | ImageHeight | no |
> 780 | DataSign | no | 0 = Unsigned 1 = Signed
> 800 | ComponentsConfiguration | no |
> 0 = User-defined single component 1 = Red (R) 2 = Green (G) 3 = Blue (B) 4 = Alpha (matte) 6 = Luminance (Y) 7 = Chrominance (Cb, Cr, subsampled by two) 8 = Depth (Z) 9 = Composite video 50 = R, G, B 51 = R, G, B, Alpha 52 = Alpha, B, G, R 100 = Cb, Y, Cr, Y (4:2:2) 101 = Cb, Y, A, Cr, Y, A (4:2:2:4) 102 = Cb, Y, Cr (4:4:4) 103 = Cb, Y, Cr, A (4:4:4:4) 150 = User-defined 2 component element 151 = User-defined 3 component element 152 = User-defined 4 component element 153 = User-defined 5 component element 154 = User-defined 6 component element 155 = User-defined 7 component element 156 = User-defined 8 component element
> 801 | TransferCharacteristic | no |
> 0 = User-defined 1 = Printing density 2 = Linear 3 = Logarithmic 4 = Unspecified video 5 = SMPTE 274M 6 = ITU-R 709-4 7 = ITU-R 601-5 system B or G (625) 8 = ITU-R 601-5 system M (525) 9 = Composite video (NTSC) 10 = Composite video (PAL) 11 = Z (depth) - linear 12 = Z (depth) - homogeneous 13 = SMPTE ADX 14 = ITU-R 2020 NCL 15 = ITU-R 2020 CL 16 = IEC 61966-2-4 xvYCC 17 = ITU-R 2100 NCL/PQ 18 = ITU-R 2100 ICtCp/PQ 19 = ITU-R 2100 NCL/HLG 20 = ITU-R 2100 ICtCp/HLG 21 = RP 431-2:2011 Gama 2.6 22 = IEC 61966-2-1 sRGB
> 802 | ColorimetricSpecification | no |
> 0 = User-defined 1 = Printing density 4 = Unspecified video 5 = SMPTE 274M 6 = ITU-R 709-4 7 = ITU-R 601-5 system B or G (625) 8 = ITU-R 601-5 system M (525) 9 = Composite video (NTSC) 10 = Composite video (PAL) 13 = SMPTE ADX 14 = ITU-R 2020 15 = P3D65 16 = P3DCI 17 = P3D60 18 = ACES
> 803 | BitDepth | no |
> 820 | ImageDescription | no |
> 892 | Image2Description | no |
> 964 | Image3Description | no |
> 1036 | Image4Description | no |
> 1108 | Image5Description | no |
> 1180 | Image6Description | no |
> 1252 | Image7Description | no |
> 1324 | Image8Description | no |
> 1432 | SourceFileName | no |
> 1532 | SourceCreateDate | no |
> 1556 | InputDeviceName | no |
> 1588 | InputDeviceSerialNumber | no |
> 1628 | AspectRatio | no |
> 1724 | OriginalFrameRate | no |
> 1728 | ShutterAngle | no |
> 1732 | FrameID | no |
> 1764 | SlateInformation | no |
> 1920 | TimeCode | no |
> 1940 | FrameRate | no |
> 1972 | Reserved5? | no |
> 2048 | UserID | no |

(This document generated automatically by Image::ExifTool::BuildTagLookup)
Last revised May 21, 2024

<-- ExifTool Tag Names