## MISB Tags

These tags are extracted from STANAG-4609 MISB (Motion Industry Standards Board) KLV-format metadata in M2TS videos.

> Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes
> --- | --- | --- | ---
> '060E2B34030101010E01030302000000' | Security | - | --> MISB Security Tags
> '060e2b3402030101434e415644494147' | ChurchillNav | - | --> MISB ChurchillNav Tags
> '060e2b34020b01010e01030101000000' | UASDataLink | - | --> MISB UASDatalink Tags
> '<other>' | Unknown | - | --> MISB Unknown Tags

## MISB Security Tags

Tags extracted from the MISB ST 0102.11 Security Metadata local set.

> Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes
> --- | --- | --- | ---
> 0x0001 | SecurityClassification | no | 1 = Unclassified 2 = Restricted 3 = Confidential 4 = Secret 5 = Top Secret
> 0x0002 | ClassifyingCountryCodeMethod | no |
> 1 = ISO-3166 Two Letter 2 = ISO-3166 Three Letter 3 = FIPS 10-4 Two Letter 4 = FIPS 10-4 Four Letter 5 = ISO-3166 Numeric 6 = 1059 Two Letter 7 = 1059 Three Letter 10 = FIPS 10-4 Mixed 11 = ISO 3166 Mixed 12 = STANAG 1059 Mixed 13 = GENC Two Letter 14 = GENC Three Letter 15 = GENC Numeric 16 = GENC Mixed
> 0x0003 | ClassifyingCountry | no |
> 0x0004 | SecuritySCI-SHIInformation | no |
> 0x0005 | Caveats | no |
> 0x0006 | ReleasingInstructions | no |
> 0x0007 | ClassifiedBy | no |
> 0x0008 | DerivedFrom | no |
> 0x0009 | ClassificationReason | no |
> 0x000a | DeclassificationDate | no |
> 0x000b | ClassificationAndMarkingSystem | no |
> 0x000c | ObjectCountryCodingMethod | no |
> 1 = ISO-3166 Two Letter 2 = ISO-3166 Three Letter 3 = ISO-3166 Numeric 4 = FIPS 10-4 Two Letter 5 = FIPS 10-4 Four Letter 6 = 1059 Two Letter 7 = 1059 Three Letter 13 = GENC Two Letter 14 = GENC Three Letter 15 = GENC Numeric 64 = GENC AdminSub
> 0x000d | ObjectCountryCodes | no |
> 0x000e | ClassificationComments | no |
> 0x000f | UMID | no |
> 0x0010 | StreamID | no |
> 0x0011 | TransportStreamID | no |
> 0x0015 | ItemDesignatorID | no |
> 0x0016 | SecurityVersion | no |
> 0x0017 | ClassifyingCountryCodingMethodDate | no |
> 0x0018 | ObjectCountryCodingMethodDate | no |

## MISB ChurchillNav Tags

Proprietary tags used by Churchill Navigation units. These tags are all currently unknown, but extracted with the Unknown option.

> Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes
> --- | --- | --- | ---
> [no tags known]

## MISB UASDatalink Tags

Tags extracted from the MISB ST 0601.11 UAS Datalink local set.

> Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes
> --- | --- | --- | ---
> 0x0001 | Checksum | no |
> 0x0002 | GPSDateTime | no |
> 0x0003 | MissionID | no |
> 0x0004 | TailNumber | no |
> 0x0005 | GPSTrack | no |
> 0x0006 | PitchAngle | no |
> 0x0007 | RollAngle | no |
> 0x0008 | TrueAirspeed | no |
> 0x0009 | IndicatedAirspeed | no |
> 0x000a | ProjectIDCode | no |
> 0x000b | SensorName | no |
> 0x000c | ImageCoordinateSystem | no |
> 0x000d | GPSLatitude | no |
> 0x000e | GPSLongitude | no |
> 0x000f | GPSAltitude | no |
> 0x0010 | HorizontalFieldOfView | no |
> 0x0011 | VerticalFieldOfView | no |
> 0x0012 | SensorRelativeAzimuthAngle | no |
> 0x0013 | SensorRelativeElevationAngle | no |
> 0x0014 | SensorRelativeRollAngle | no |
> 0x0015 | SlantRange | no |
> 0x0016 | TargetWidth | no |
> 0x0017 | FrameCenterLatitude | no |
> 0x0018 | FrameCenterLongitude | no |
> 0x0019 | FrameCenterElevation | no |
> 0x001a | OffsetCornerLatitude1 | no |
> 0x001b | OffsetCornerLongitude1 | no |
> 0x001c | OffsetCornerLatitude2 | no |
> 0x001d | OffsetCornerLongitude2 | no |
> 0x001e | OffsetCornerLatitude3 | no |
> 0x001f | OffsetCornerLongitude3 | no |
> 0x0020 | OffsetCornerLatitude4 | no |
> 0x0021 | OffsetCornerLongitude4 | no |
> 0x0022 | IcingDetected | no | 0 = n/a 1 = No 2 = Yes
> 0x0023 | WindDirection | no |
> 0x0024 | WindSpeed | no | (m/s)
> 0x0025 | StaticPressure | no | (mbar)
> 0x0026 | DensityAltitude | no |
> 0x0027 | AirTemperature | no |
> 0x0028 | TargetLocationLatitude | no |
> 0x0029 | TargetLocationLongitude | no |
> 0x002a | TargetLocationElevation | no |
> 0x002b | TargetTrackGateWidth | no |
> 0x002c | TargetTrackGateHeight | no |
> 0x002d | TargetErrorEstimateCE90 | no |
> 0x002e | TargetErrorEstimateLE90 | no |
> 0x002f | GenericFlagData01 | no |
> Bit 0 = Laser range Bit 1 = Auto-track Bit 2 = IR polarity black Bit 3 = Icing detected Bit 4 = Slant range measured Bit 5 = Image invalid
> 0x0030 | SecurityLocalMetadataSet | - | --> MISB Security Tags
> 0x0031 | DifferentialPressure | no |
> 0x0032 | AngleOfAttack | no |
> 0x0033 | VerticalSpeed | no | (m/s)
> 0x0034 | SideslipAngle | no |
> 0x0035 | AirfieldBarometricPressure | no |
> 0x0036 | AirfieldElevation | no |
> 0x0037 | RelativeHumidity | no |
> 0x0038 | GPSSpeed | no | (m/s)
> 0x0039 | GroundRange | no |
> 0x003a | FuelRemaining | no | (kg)
> 0x003b | CallSign | no |
> 0x003c | WeaponLoad | no |
> 0x003d | WeaponFired | no |
> 0x003e | LaserPRFCode | no |
> 0x003f | SensorFieldOfViewName | no |
> 0 = Ultranarrow 1 = Narrow 2 = Medium 3 = Wide |  | 4 = Ultrawide 5 = Narrow Medium 6 = 2x Ultranarrow 7 = 4x Ultranarrow
> 0x0040 | MagneticHeading | no |
> 0x0041 | UAS_LSVersionNumber | no |
> 0x0042 | TargetLocationCovarianceMatrix | no |
> 0x0043 | AlternateLatitude | no |
> 0x0044 | AlternateLongitude | no |
> 0x0045 | AlternateAltitude | no |
> 0x0046 | AlternateName | no |
> 0x0047 | AlternateHeading | no |
> 0x0048 | EventStartTime | no |
> 0x0049 | RVTLocalSet | - | --> MISB Unknown Tags
> 0x004a | VMTIDataSet | - | --> MISB Unknown Tags
> 0x004b | SensorEllipsoidHeight | no |
> 0x004c | AlternateEllipsoidHeight | no |
> 0x004d | OperationalMode | no | 0 = Other 1 = Operational 2 = Training 3 = Exercise 4 = Maintenance
> 0x004e | FrameCenterHeightAboveEllipsoid | no |
> 0x004f | SensorVelocityNorth | no |
> 0x0050 | SensorVelocityEast | no |
> 0x0051 | ImageHorizonPixelPack | no |
> 0x0052 | CornerLatitude1 | no |
> 0x0053 | CornerLongitude1 | no |
> 0x0054 | CornerLatitude2 | no |
> 0x0055 | CornerLongitude2 | no |
> 0x0056 | CornerLatitude3 | no |
> 0x0057 | CornerLongitude3 | no |
> 0x0058 | CornerLatitude4 | no |
> 0x0059 | CornerLongitude4 | no |
> 0x005a | FullPitchAngle | no |
> 0x005b | FullRollAngle | no |
> 0x005c | FullAngleOfAttack | no |
> 0x005d | FullSideslipAngle | no |
> 0x005e | MIISCoreIdentifier | no |
> 0x005f | SARMotionImageryData | - | --> MISB Unknown Tags
> 0x0060 | TargetWidthExtended | no |
> 0x0061 | RangeImageLocalSet | - | --> MISB Unknown Tags
> 0x0062 | GeoregistrationLocalSet | - | --> MISB Unknown Tags
> 0x0063 | CompositeImagingLocalSet | - | --> MISB Unknown Tags
> 0x0064 | SegmentLocalSet | - | --> MISB Unknown Tags
> 0x0065 | AmendLocalSet | - | --> MISB Unknown Tags
> 0x0066 | SDCC-FLP | no |
> 0x0067 | DensityAltitudeExtended | no |
> 0x0068 | SensorEllipsoidHeightExtended | no |
> 0x0069 | AlternateEllipsoidHeightExtended | no |

## MISB Unknown Tags

Other tags are extracted with the Unknown option.

> Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes
> --- | --- | --- | ---
> [no tags known]

(This document generated automatically by Image::ExifTool::BuildTagLookup)
Last revised Oct 13, 2022

<-- ExifTool Tag Names